|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LOGO | **STANDAR OPERASIONAL PROSEDURE (SOP)**  **BONGKAR MUAT LIMBAH B3** | | |
| PT. | No. Dokumen: | No. Revisi: - | Halaman : 1/6 |
| Tgl Diterbitkan: | | |
|  | | | |
| Disiapkan oleh, | Diperiksa oleh, | Disahkan oleh, | |
|  |  |  | |
| (Nama) | (Nama) | (Nama) | |
| (Jabatan) | (Jabatan) | (Jabatan) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tata Cara Bongkar Muat Limbah B3** | * + - 1. Gunakan perangkat pengaman yang sesuai dengan standar;       2. Gunakan alat pelindung diri yang sesuai;       3. Pihak pengangkut harus memenuhi standar yang berlaku;       4. Beri lebel selengkap mungkin segala sampel/bahan eksperimen yang akan dikirimkan, sertakan data-data sebagaiberikut: * Pemilik awal: nama pemilik atau individu yang menerima bahan pertama kali. Jika mengirimkan bahan ke fasilitas lainnya, tambahkan informasi kontak untuk orang yang dapat memberikan informasi penanganan yang aman. * Tanda pengenal: rujukan catatan laboratorium. * Komponen berbahaya: komponen berbahaya utama yang diketahui. * Potensi bahaya: bahaya yang mungkin timbul. * Tanggal: tanggal bahan diletakkan di wadah dan diberi label. * Dikirim ke: nama, lokasi, dan nomor telepon orang yang menjadi tujuan pengiriman bahan. * MSDS: sertakan dengan sampel bahan berbahaya yang dikirimkan.   + - 1. Kelompokan bahan / limbah sesuai dengan jenis dan karakteristik bahan penyusunannya.       2. Timbang berat / jumlah bahan / limbah agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan kendaraan pengangkut.       3. Angkut bahan berbahaya menggunakan kendaraan yang dirancang khusus yang mematuhi peraturan internasional. Jangan menggunakan kendaraan pribadi, Perusahaan, atau Lembaga (Termasuk pesawat terbang), untuk mengirimkan bahan berbahaya. |