|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LOGO | **STANDAR OPERASIONAL PROSEDURE (SOP)**  **PENYIMPANAN LIMBAH B3** | | |
| PT. | No. Dokumen: | No. Revisi: - | Halaman : 1/6 |
| Tgl Diterbitkan: | | |
|  | | | |
| Disiapkan oleh, | Diperiksa oleh, | Disahkan oleh, | |
|  |  |  | |
| (Nama) | (Nama) | (Nama) | |
| (Jabatan) | (Jabatan) | (Jabatan) | |

|  |  |
| --- | --- |
| Pengertian | Penyimpanan limbah B3 adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3 dengan maksuk menyimpan sementara. |
| Tujuan | Menyediakan petunjuk pelaksanaan pengelolaan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun yang diperlukan oleh seluruh unit yang menggunakan bahan berbahaya |
| Kebijakan | Mencegah terlepasnya limbah B3 kelingkungan sehingga potensi bahaya terhadap manusia dan lingkungan dapat dihindari |
| Prosedur | 1. Limbah B3 harus disimpan ditempat penyimpanan Sementara (TPS) B3 sebelum limbah B 3 diolah dengan segera. 2. Setiap limbah B3 yang akan disimpan di TPS harus dikemas sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah B3 3. Petugas wajib mengunakan alat pelindung diri seperti, sarung tangan, masker, helm dan sepatu kerja setiap hari pada saat akan memulai melakukan kegiatan penempatan limbah B3 dalam TPS. 4. TPS limbah B3 yang telah terisi limbah B3 sebelum dikirim ke pihak ketiga ditutup rapat oleh petugas 5. Setiap mamasukkna/menyimpan limbah B3 ke TPS B3 harus melakukan mencatatan logbook penyimpanan yang telah disediakan tersimpan didinding ruang limbah B3 sesuai jenis dan karakteristik limbah B3 6. Limbah B3 yang mudah menyala, krosif, beracun dimasukkan ke dalam Tempat Pembuangan Sementara (TPS) B3 diletakkan di atas pallet sesuai dengan standar jenis dan karakteritk Limbah B3 7. Hindari ceceran/tumpahan dari jenis-jenis limbah B3 yang disimpan, jika terjadi tumpahan segera lakukan Tindakan sesuai prosedur 8. Limbah B3 yang keluar dari TPS B3 pengangkutannya dilakukan pihak ketiga yang ditunjuk dan sudah mempunyai izin pengolahan Limbah B3. Setelah melakukan penyimpanan atau pengangkutan, petugas harus mengunci Kembali TPS limbah B3, TPS harus selalu dalam keadaan terkunci. 9. Setelah limbah B3 yang berada di TPS limbah B3 telah diangkut oleh pihak ketiga, TPS limbah B3 segera dibersihkan atau disinfectan |